Scambiatore di calore TES a piastre saldobrasato sagomate a pacco, ottenute mediante stampaggio di lamiera in acciaio inox, dotato di saldobrasatura di rame. Attacchi filettati inox, flussi paralleli.

Modello S82M/030

piastre in acciaio inox aisi 316L

saldobrasatura di rame

pressione di esercizio 30 bar

potenzialità 50 kW

temperature circuito primario primario 55-35C°

temperature circuito secondario 30-40°C

portata primario 2,25 mc/h

portata secondario 4,33 mc/h

perdita di carico primario 8 kPa

perdita di carico secondario 19 kPa

Conferme alla direttiva PED 2014/68/CE (ex 97/23/CE)

Accessori disponibili: Box di isolamento in poliuretano rigido espanso a cellule chiuse con finitura esterna in ABS codice PWT-BOX-13-54-18